**Polk Audio SR1**

**Беспроводные тыловые колонки SR1**

**Краткая инструкция пользователя**

Стр. 2

Благодарим вас за приобретение продукта Polk. В случае возникновения любых вопросов или комментариев вы можете позвонить нам или написать письмо.

Техническая помощь

В Северной Америке звоните в службу сервиса Polk Customer Service at 800-377-POLK(7655) (M–F, 9 a.m.–5:30 p.m. EST)

За пределами США, звоните +1-410-358-3600

Пишите на адрес: email polkcs@polkaudio.com

Polk Audio

1 Viper Way, Vista, CA 92081

Полную версию руководства пользователя можно найти на веб-сайте

www.polkaudio.com/products/magnifimaxsr

Polk Audio входит в холдинг DEI Holdings, Inc. Company. Polk Audio и Polk – это зарегистрированные торговые марки Polk Audio, LLC. Chromecast Built-in – это торговая марка Google Inc.

Все остальные торговые марки, наименования продуктов, логотипы и ссылки на бренды принадлежат своим законным владельцам.

Стр. 3

**Что в коробке (комплектация)**

(2) Polk SR1 беспроводные тыловые колонки

(2) Сетевых адаптера для тыловых колонок с кабелем

Инструкция

Стр. 4

**Установка**

**1.Размещение тыловых колонок**

Установите тыловые колонкиокружающего звучания на левой и правой сторонах комнаты, равноудаленно от основного места для прослушивания. Убедитесь, что слева находится колонкас пометкой " L "а колонкас пометкой "R" - справа.

**2.Подключение тыловых колонок к розетке переменного тока**

Индикатор на задней части тыловых колонокбудет светиться постоянно зеленым цветом, чтобы показать, что они правильно сопряжены с саундбаром.

**3. Включите ваш телевизор и убедитесь, что вы видите видео и слышите звук из саундбара.**

***Примечание****: если вы слышите звук одновременно от вашего телевизора и саундбара, вы должны вручную отключить динамики телевизора с помощью меню настройки на экране телевизора. Инструкции см. в руководстве пользователя телевизора.*

Стр. 5

Пульт ДУ

Night Mode – кнопка Ночного режима

HDMI Inputs – кнопки выбора входов HDMI

TV Input – кнопка ТВ входа

Bass Up/Down - Кнопки увеличения/уменьшения уровня громкости басов (+/-)

Movie Mode - кнопка режима Кино

Back - Перемотка назад

Surround BalanceLeft/Right - Кнопка баланса громкости тыловых колонок (доступна при использовании беспроводных тыловых колонок)

Power On/Off - Кнопка питания

Mute - Кнопка отключения звука

AUX Input - Кнопка источника сигнала AUX

*Bluetooth*® - Кнопка источника сигнала Bluetooth®

Master Volume Up/Down - Кнопки увеличения/уменьшения общего уровня громкости (+/-)

VoiceAdjust Up/Down - Кнопка увеличения/уменьшения уровня громкости голосов (+/-)

Sport Mode – Режим Спорт

Music Mode – Режим Музыка

Forward – Перемотка вперед

Play/Pause – Кнопка воспроизведения/паузы

Surround VolumeUp/Down - Кнопка увеличения/уменьшения уровня громкости тыловых колонок (доступна при использовании беспроводных тыловых колонок)

Стр. 6

**Светодиодные индикаторы**

На передней панели саундбара имеется ряд LED индикаторов, обеспечивающих индикацию состояния - источников, громкости и режимов прослушивания.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | о | HDMI 1 |
|  |  |  |  | о | о | HDMI 2 |
|  |  |  | о | о | о | HDMI 3 |
|  |  | о | о | о | о | HDMI (ARC) |
|  | о | о | о | о | о | OPTICAL |
| о | о | о | о | о | о | AUX |
|  |  |  |  |  | о | ON |
|  |  |  |  |  | о | DOLBY CONTENT |
|  |  |  |  |  | о | DTS CONTENT |
|  |  |  |  | о |  | NIGHT MODE |
|  |  |  | о |  |  | *BLUETOOTH* |
|  |  |  | о |  |  | CHROMECAST BUILT-IN |

Светодиоды LED на задней панели саундбара

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мигает  Не подсоединен | Горит  Подсоединен |
| WI-FI | о | о |
| SUB | о | о |
| SURROUNDS | о | о |

Светодиоды LED на задней панели сабвуфера

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мигает  Не подсоединен | Горит  Подсоединен |
| SUB | о | о |

Светодиоды LED на задней панели тыловых колонок

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мигает  Не подсоединен | Горит  Подсоединен |
| SURROUNDS | о | о |

Стр. 7

**Оптимизация впечатлений от прослушивания**

**Регулировка громкости**

Можно легко настроить уровень громкости, чтобы обеспечить более слабое или более мощное воздействие

Светодиоды состояния саундбара

Меньше громкость Уровень по умолчанию Больше громкость

**Регулировка баланса**

Можно легко настроить баланс левого и правого каналов.

Светодиоды состояния саундбара

Громче левый и канал Уровень по умолчанию Громче правый канал

Стр. 8

**Настенный монтаж MagniFi MAX и беспроводных тыловых колонок SR1**

К вашему саундбару прилагается шаблон для настенного монтажа и настенные монтажные кронштейны. Пожалуйста, обратитесь к шаблону для настенного монтажа для получения инструкций. Шурупы для крепления кронштейнов к стене в комплект не входят. Выберите тип и длину шурупов в соответствии с конструкцией стен вашего дома. В случае сомнений проконсультируйтесь с профессионалом.