**Всегда храните проекционный экран в свернутом виде в защитном футляре.** Прежде чем свернуть экран, обязательно проверьте обе его стороны и убедитесь в отсутствии на экране пыли и грязи. Для очистки экрана используйте мягкую щетку.

**Инструкции по установке**

Данный раскладываемый вручную экран может быть закреплен на стену, подвешен к потолку или удлинительным кронштейнам. Аккуратный монтаж и правильное использование обеспечат многолетнюю бесперебойную службу экрана.

Экран должен располагаться в зоне оптимальной видимости для всех зрителей.

После закрепления экрана на стену вы можете при необходимости выровнять его положение.

**ВСТРОЕННЫЕ ПОДВЕСЫ**

**Для настенного монтажа**

Воспользуйтесь отверстиями, расположенными на задней стороне подвесных кронштейнов.

Закрепите шурупы на стене, затем с помощью соответствующих отверстий подвесьте экран на эти шурупы.

Для потолка

Для стены

**Для потолочного монтажа**

Для крепления к потолку воспользуйтесь встроенными в кронштейны кольцами.

Поверните в нужное положение закрепленные к потолку крюки и подвесьте экран.

В случае необходимости монтажа на подвесной потолок воспользуйтесь Т-образной скобой (не входит в комплект).

**Рабочие инструкции**

**Чтобы опустить полотно:**

Держась за ручку потяните экран вниз. **Разворачивайте полотно ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО, затем убедитесь, что развернутое полотно зафиксировано.**

**Чтобы поднять полотно:**

Дерните за кольцо, похожее на кольцо оконных жалюзи. Придерживайте полотно за перекладину. **НЕ ДОПУСКАЙТЕ резкого сворачивания полотна. Это может стать причиной повреждений экрана или различных травм.**