**Polk BOOM Swimmer Duo и Swimmer Jr**

**Портативные Bluetooth акустические системы**

Руководство пользователя

Стр. 2

Руководство пользователя Swimmer

Содержание

|  |  |
| --- | --- |
| Как включить или выключить вашу колонку Swimmer | 3 |
| Подключение колонки Swimmer по Bluetooth | 3 |
| Стерео подключение двух колонок Swimmer Duo  (Только для моделей Swimmer Duo) | 3 |
| Использование разъемов Line In / AUX In  (Только для моделей Swimmer Duo) | 3 |
| Управление аудиосигналом колонки Swimmer | 3 |
| Прослушивание телефонных звонков с помощью спикерфона Swimmer | 3 |
| Зарядка колонки Swimmer | 3 |
| Сохранение герметичности и водонепроницаемости | 4 |
| Надежное крепление | 4 |
| Сброс настроек к заводским значениям | 4 |

**Polk BOOM — Готова к любым условиям.**

Наслаждайтесь музыкой в любом месте, колонка готова к использованию в любых условиях. Polk BOOM реализует эту концепцию и добавляет кое-что еще. Созданная по мотивам традиций Южной Калифорнии, которые глубоко заложены в ее основы, Polk BOOM раздвигает границы для создания потрясающего звучания портативной и компактной колонки с защитой от воды, грязи и ударов. Эта модель разработана для настоящих любителей приключений. Она способна противостоять даже самым неблагоприятным условиям и создана для многолетнего бесперебойного использования. Эти уникальные характеристики познакомят вас с новыми гранями звуковоспроизведении. Они вдохновят вас на успех и подтолкнут вперед - в путешествие вместе с любимой музыкой. Теперь вам ничего не помешает.

**Swimmer Duo**

**Swimmer Duo — Окружите себя музыкой**

Колонка Polk BOOM Swimmer Duo - это новый этап эволюции, предоставляющий вам возможность наслаждаться потрясающим звучанием в портативном формате, независимо от окружающих вас условий. Оригинальный внешний вид колонки остался неизменным, а ее внутренние компоненты и функционал способны удивить. Теперь колонка Swimmer Duo оснащена функцией стерео соединения для еще более впечатляющего звучания любого подключенного через аналоговое соединение или по Bluetooth® устройства. Приобретите пару колонок Swimmer Duo, легко сопрягите их и наслаждайтесь их звучанием, в качестве правой и левой акустической системы. Новый встроенный микрофон с функцией спикерфона удобен в тех случаях, когда при прослушивании музыки поступает входящий звонок, и вы общаетесь по телефону, продолжая заниматься своими делами. В дополнение к этому, гибкая ножка колонки стала длинней на 2,5 см. Это значит, что теперь вы с еще большей легкостью и надежностью сможете расположить ее в любом месте.

**Swimmer Jr**

**Swimmer Jr — меньше, но не тише**

Все полюбившиеся пользователям функции оригинальной модели Swimmer были сохранены, но немного уменьшены размеры в модели Swimmer Jr. Меньший по размеру и немного более бюджетный вариант колонки без сомнений впечатлит вас своим мощным звучанием Bluetooth сигнала, а также будет по достоинству оценен за свою ударостойкость и водонепроницаемость. Отличный выбор для ценителей качественного звучания и компактных размеров, беспроводных устройств и надежности. Колонка Swimmer Jr оснащена водостойким жестким корпусом и силиконовым бампером. Теперь вашей колонке не страшны удары, падения или брызги - музыка стала неотъемлемой частью ваших путешествий. Колонка также оснащена микрофоном с функцией спикерфона.

Стр. 3

**Как включить или выключить вашу колонку Swimmer**

Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку питания, пока не услышите звуковой сигнал, означающий включение питания и выполнение поиска устройств для сопряжения. Также, каждые две секунды будет мигать синий светодиодный индикатор.

Для выключения колонки Swimmer нажмите и удержите в нажатом положении кнопку питания, пока не услышите звуковой сигнал выключения. Теперь колонка Swimmer выключена.

Примечание:

Если нет активного Bluetooth подключения к устройству или не воспроизводится музыка, то колонка Swimmer будет автоматически отключена через 8 минут бездействия.

(рисунок) Swimmer Jr, Swimmer Duo

**Подключение колонки Swimmer по Bluetooth**

Если вы предварительно не выполнили сопряжение колонки Swimmer с определенным устройством, то она автоматически перейдет в режим сопряжения при включении питания. Перейдите в меню настроек Bluetooth вашего смартфона (убедитесь, что функция Bluetooth включена) и выполните подключение колонки Swimmer к устройству.

Затем, найдите в списке устройств Bluetooth вашу колонку Swimmer и выберите "Polk Boom Swimmer Duo" или "Polk Boom Swimmer Jr". Вы услышите звуковой сигнал сопряжения и увидите, что на колонке Swimmer будет мигать синий индикатор каждые пять секунд.

Примечание:

Также возле иконки Bluetooth, расположенной в верхней части экрана смартфона, будет отображена иконка заряда батареи, указывающая на уровень заряда колонки Swimmer.

**Стерео подключение двух колонок Swimmer Duo (только для моделей Swimmer Duo)**

На обеих колонках Swimmer Duo одновременно нажмите и удержите в нажатом положении кнопки "Link", пока не услышите звуковой сигнал из одной или обеих колонок Swimmer Duo (если одна из колонок Swimmer уже подключена к источнику Bluetooth сигнала, то эта колонка Swimmer не будет издавать звуковой сигнал). Обе колонки будут звучать отдельно, указывая на активацию режима взаимосвязи. Через 15 секунд вы услышите еще один звуковой сигнал из обеих колонок Swimmer Duo, указывающий на их соединение.

Ведущая колонка (левый аудиоканал) будет отмечена синим индикатором, мигающим каждые пять секунд. Ведомая колонка (правый аудиоканал) будет отмечена светодиодным индикатором, мигающим красным/синим цветом каждые пять секунд. Обе колонки вместе будут функционировать как полноценная стереосистема с левым и правым каналом, сигнал которых будет разделяться или объединяться для создания потрясающего звучания.

Примечание:

При выполнении стерео соединения вам потребуется выполнить сопряжение только с одной колонкой. Как и раньше, выберите колонку Polk BOOM Swimmer Duo из списка Bluetooth устройств, и будет выполнено подключение к ведущей колонке, которая будет транслировать сигнал правого канала на ведомую колонку.

Примечание:

Если вы нажмете и удержите в нажатом положении кнопку "Link" на любой колонке в течение трех секунд, то колонки Swimmer Duo будут разъединены и музыкальный сигнал будет звучать только через ведущую колонку.

Примечание:

Если вы выключите одну из сопряженных колонок Swimmer Duo, то будут выключены обе колонки. Если же вы их снова включите с интервалом не более восьми секунд, то они автоматически подключаться к вашему смартфону и останутся в режиме стерео соединения. Тем не менее, если по истечении восьми секунд одна колонка включена, а вторая остается выключенной, то стерео соединение будет отменено, и вам потребуется повторно выполнить подключение колонок Swimmer.

Примечание:

Если же после выполнения стерео соединения вы случайно взяли ведомую колонку для использования в моно режиме, то вам потребуется перейти в режим Bluetooth настроек и выполнить сопряжение именно с этой колонкой Swimmer.

**Использование разъемов Line In / AUX In (только для моделей Swimmer Duo)**

Если вы хотите воспроизвести музыку с устройства, которое не оснащено технологией Bluetooth, то просто подключите прилагаемый вспомогательный кабель от устройства к входу Line In, расположенному на обратной стороне колонки Swimmer.

Примечание:

Если вы выполнили стерео соединение колонок Swimmer Duo, а затем воспользовались разъемом Line In на ведущей колонке, то музыка будет автоматически воспроизводиться из обеих колонок с разделением на левый и правый канал через беспроводную ведомую колонку.

**Управление воспроизведением колонки Swimmer**

|  |  |
| --- | --- |
| Воспроизведение/Пауза | Одновременно нажмите на кнопки +/-. |
| Увеличение/уменьшение уровня громкости | Нажмите кнопки + или - (колонка издаст звуковой сигнал на максимальном уровне громкости, а на минимальном - звук будет отключен). |
| Переход к следующему треку | Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку + в течение двух секунд. |
| Переход к предыдущему треку | Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку - в течение двух секунд. В некоторых приложениях нажатие этой кнопки выполнит переход к началу трека. Для перехода к предыдущему треку в начале воспроизведения первого трека нажмите и удержите в нажатом положении кнопку "-" в течение двух секунд. |

Примечание:

Все настройки могут быть также выполнены на вашем смартфоне.

Примечание:

При выполненном стерео соединении все вышеописанные регуляторы действуют для обеих колонок Swimmer (только для моделей Swimmer Duo).

Прослушивание телефонных звонков и использование спикерфона Swimmer

После выполнения сопряжения колонки Swimmer с вашим смартфоном и при поступлении входящего звонка, музыкальное воспроизведение будет приостановлено. Вы услышите звонок через колонку Swimmer. Нажмите кнопку + для принятия входящего звонка.

Для завершения звонка нажмите кнопку -. Учтите, что вы также можете отрегулировать уровень громкости на колонке Swimmer во время вашего разговора.

Примечание:

Для оптимального использования спикерфона, убедитесь, что колонка Swimmer располагается в пределах расстояния вытянутой руки, и микрофон (расположен возле кнопки Link) направлен на вас.

Стр. 4

**Зарядка колонки Swimmer**

Во время подзарядки колонки Swimmer светодиодный индикатор будет гореть красным. Когда батарея будет полностью заряжена, красный индикатор выключится.

Для полной зарядки батареи колонки Swimmer потребуется около двух часов. Полностью заряженная батарея позволяет непрерывно использовать колонку на максимальном уровне громкости около шести часов.

**Сохранение герметичности и водонепроницаемости**

Swimmer Duo:

Убедитесь, что все крепления (ножка или присоска) надежно прикручены к корпусу до упора. Если вы неплотно прикрутили крепления, то колонка Swimmer будет водостойкой, но не водонепроницаемой.

Swimmer Jr:

Убедитесь, что крышка, которая закрывает микро USB порт, плотно закрыта и зафиксирована в исходном положении вместе с корпусом колонки Swimmer Jr.

**Надежное крепление с помощью гибкого хвостика**

Чтобы зафиксировать гибкую ножку колонки Swimmer оберните ее вокруг нужного вам объекта, а затем проденьте ее конец в отверстие, расположенное в основании ножки, и отверните его вправо или влево.

**Сброс настроек к заводским значениям**

В случае возникновения любых проблем с соединением, рекомендуем выполнить сброс настроек Swimmer к заводским значениям. Для этого одновременно нажмите и удержите в нажатом положении кнопки +/- в течение восьми секунд. Через три секунды вы услышите звуковой сигнал, затем светодиодный индикатор начнет мигать синим и красным в течение восьми секунд. Обратите внимание, светодиодный индикатор будет мигать каждые две секунды. Затем дождитесь распознавания колонки и выполните сопряжение в режиме Bluetooth.

Стр. 5

Polk Audio

1 Viper Way

Vista, California USA 92081

www.boommovement.com

Bluetooth и его логотип являются зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. Любое использование торговых марок компании BOOM лицензировано. Все остальные торговые марки или товарные знаки принадлежат их правообладателям.